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重庆建峰化工股份有限公司：

你公司报送的一化尿素装置工艺尾气回收治理项目（项目代码：2601-500102-07-02-724361）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆化工设计研究院有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区建峰化工现有厂区内。

二、主要建设内容：依托现有一化尿素工艺装置对尿素造粒系统设施设备迭代升级，增加一套52万吨/年循环流化床大颗粒尿素造粒设施，配套建设装置工艺尾气回收治理设施，结合大颗粒尿素市场需求，与现有造粒设施柔性生产，尿素总体产能维持不变，仍为52万吨/年。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下环保工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

蒸汽冷凝液回用于一化脱盐水系统；设备清洗水回收至装置区下方尿液循环槽进入尿素装置合成装置浓缩系统工序，不外排。

（二）严格落实废气污染防治措施。

新增大颗粒造粒装置造粒、破碎、筛分、冷却废气通过“水洗+酸洗”处理后通过1根45米高排气筒排放，外排废气中颗粒物、硫酸雾、甲醛应满足《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418－2016）；氨应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范处置和暂存一般工业固废及危险废物。尿素造粒尾气洗涤工序产生的硫酸铵水溶液不能达到满足国家、地方制定或行业通行的产品质量标准前按固体废物管理，并根据鉴别结果依法依规处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

采取分区防渗措施，生产装置区、废气处理设施区域作为重点污染防治区，其防渗性能应满足相应要求；依托现有地下水监测井，定期进行地下水环境影响跟踪监测。

（六）严格落实环境风险防范措施。

输送管道两端设置切断阀，按规范设置检测报警仪；依托厂区有效容积7500m3事故池及雨污切换阀；制定突发环境事件应急预案并备案。

（七）严格落实温室气体排放管控要求。

企业应进一步加强温室气体排放管理，通过设备、技术、工艺改造等节能措施，进一步减少温室气体排放。

（八）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（九）总量控制指标。

项目不新增废水排放总量；大气污染物中颗粒物可减少1.56吨/年。项目建成后全厂废水中COD、氨氮排放量分别为62.01吨/年、7.773吨/年；废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为385.33吨/年、25吨/年、643.08吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年8月6日   

抄送：区应急局，白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




