渝（涪）环准〔2026〕54号

重庆白涛工业园区建设发展有限公司：

你公司报送的涪陵区新妙镇毛家沟山洪灾害防治工程（项目编码：2511-500102-04-01-218182）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆利景环保技术有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆市涪陵区新妙镇德新村、十字村。
主要建设内容：山洪沟整治2条（毛家沟主沟和支沟）；整治总长1575m，毛家沟属于黎香溪左岸支流。其中，主沟改道段起点为韵达快递韵达涵洞出口至终点茶涪路东风桥段，新建护岸工程699m以及整治东风桥底板28m；支沟整治段起点位于刘家湾场平红线交界处，终点位于拟建毛家沟河道桩号K0+626处建设箱涵714m，明渠134m。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

施工人员生活污水依托租用民房现有设施收集处理；车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后循环利用；施工基坑排水经沉砂池收集处理后回用，无法回用的上清液排入下游；工程河段采取分段开挖、分段浇筑，含泥沙的沟槽水经施工段末端沉砂池沉淀处理后溢流排入下游。施工完成后，将沉砂池填平恢复。

（二）严格落实废气污染防治措施。

应选用高效低耗的施工设备，并加强保养及维护；施工车辆满足尾气达标排放要求；加强施工管理，施工场地设置围挡，施工施工期间湿法作业，施工工区裸露地面、散装堆料、剥离表土及建筑垃圾采取覆盖措施，进出车辆采取冲洗措施，运输车辆密闭或遮盖；采用商品混凝土，现场不进行混凝土拌合；砂浆拌合及时加水减少扬尘产生；综合加工区应密闭设置，木材加工粉尘采取滤筒净化处理后排放，焊接烟尘采取移动式焊烟净化器处理后排放。颗粒物、氮氧化物应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1无组织排放监控点浓度限值要求。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，合理布局施工场地，并采取隔声、减振、消声等措施；合理安排施工时间，在未经相关部门审批情况下禁止夜间进行施工作业。施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）。

（四）严格落实固体污染防治措施。

建筑垃圾能回收利用部分委托废品回收单位回收，不能回收利用部分运至政府指定建筑垃圾消纳场处理；施工期产生的土石方、围堰拆除物全部用于回填；沉淀产生的淤泥定期清掏，作为堤后回填区域的表土利用；隔油池浮油委托有危废处置资质单位定期清运处置，不在场内暂存；生活垃圾收集后交环卫部门处理。

（五）落实生态环境保护措施。

强化施工生态环境保护要求，优化施工方案，优化施工方法和工艺，施工期严格控制施工占地和施工活动范围，严格落实水土保持措施。
陆生生态：加强对临时占地表层土壤保护，妥善堆存剥离表土，并进行洒水养护、采取覆盖措施；合理设置施工便道，充分利用现有道路，尽量减少占地范围；施工结束后，使用原生表土和本地物种及时对临时用地实施生态修复。

水生生态：选择在枯水期施工，主沟左右岸不同时施工，支沟采取导流管+围堰，分上下段施工；严禁固体废物、废水倾倒入河。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你单位有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

 七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2026年7月29日 

抄送：白涛工业园区管委会，新妙镇人民政府，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。
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