涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督，公示期为2026年8月10日2026年8月14日（5个工作日）。环评文件查询方式http://www.fl.gov.cn/。

反馈意见受理方式为电子邮箱：flhbwgk@163.com。传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施
	相关部门意见

	1
	重庆瑞浦兰钧能源有限公司

110kV专用变电站项目
	重庆市涪陵区义和街道
	重庆瑞浦兰钧能源有限公司
	重庆集能环保技术咨询服务有限公司
	重庆市涪陵区义和街道高峰村2社地块瑞浦兰钧公司厂区内新建1座110kV专用变电站，变电站围栏内占地面积约2125m2。拟设置2台主变，主变容量为2×50MVA，采用三相双绕组油浸自冷+风冷式有载调压变压器，户外布置，电压等级110/10kV；110kV配电装置采用户内GIS布置；无功补偿装置采用框架式电容器补偿设备，容量4×5000Kvar；110kV出线间隔2回，10kV出线间隔36回。

	生态环境：拟建项目依托“瑞浦兰钧电池项目”设置的施工营地，施工主要利用现有道路，施工材料主要有砂、石子、钢材、管材等，均堆放在瑞浦兰钧公司厂区已征用地红线范围内。
2.电磁环境：在运行期，应加强环境管理，不定期进行环境监测工作，确保项目周边电磁环境小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值。

3.声环境：①加强施工设备的运行管理，使其保持良好的运行状态，从源强上控制施工噪声对周边环境的影响。②避免夜间施工。

4.大气环境：①进出场地的车辆应限制车速，防止扬尘污染。②施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布（网）进行遮盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。

5.地表水环境：施工人员生活废水依托项目周边和瑞浦兰钧公司厂区现有施工临时设施处理。采用商品混凝土。
6.固体废物：①拟建项目大部分采用预制舱结构，舱体基础和主变基础挖方量很小，土石方可在厂区内平衡，因此拟建项目无弃方，无需单独设置弃土场。②施工期内工人产生的生活垃圾统一收集后交市政环卫处置。

7.危险废物：拟建事故油池1座，位于变电站东北角，事故油池有效容积约36m3，事故油池内的事故油交由有资质的单位收集处理，废油不在变电站内暂存。
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