重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年8月18日—2026年8月24日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	卧王线江东至焦石天然气管道迁改项目
	江东街道、焦石镇


	重庆建峰化工股份有限公司


	重庆化工设计研究院有限公司
	本项目起于现有卧王线管道C段3#南阀室，止于天台康养院管段并与现有管道相连，新建天然气输气管道15.5km，不涉及阀室、站场，设计压力 3.92MPa，设计输气量为100×104Nm3/d，配套建设阴保、防腐等辅助设施。
	废气：大风天禁止施工作业，同时土堆和建筑材料采取遮盖等降尘措施。管沟开挖及土石方堆放，通过采取洒水抑尘、设置围挡、土石方临时堆放处采取防雨布遮盖等措施进行控制。

废水：施工期施工废水经沉淀、隔油处理后循环使用或回用于施工场地洒水抑尘、绿化等；基坑废水、试压废水经沉淀处理后回用于机械设备冲洗、施工场地洒水抑尘或周边绿化；生活污水依托施工区沿线现有生活污水处理系统处理达标后排入市政污水管网或利用当地基础设施收集后用作农肥。

噪声：合理安排施工时间，加强施工区内机械设备管理，高噪声设备尽量远离敏感点；施工前加强与附近居民的沟通，争取他们的理解与支持；运输作业尽量安排在白天进行，经过敏感区域车辆实行限速、禁鸣等管理措施。

固废：废油桶交由资质的单位处理，其余施工废料由施工单位回收利用或交环卫部门处理；土石方总体平衡，无弃方产生；清管废渣能回用的外售资源回收公司，不能回用的交环卫部门统一处置；管道拆除产生的废弃旧管道，收集后外售物资回收部门；生活垃圾集中收集交市政环卫部门统一清运。


