重庆市涪陵区生态环境局拟审批以下建设项目环评文件（告知承诺制），现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年8月7日——2026年8月13日。

反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。

	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	南沱互通片区道路基础设施安全能力提升工程
	重庆市涪陵区清溪镇、南沱镇
	重庆市涪陵区新城区开发（集团）有限公司
	重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
	项目全长3.166km，主要包括G348线改造段和南沱互通连接线改造段。其中G348线改造后长约1.23km，路基宽9—16m，为双车道二级公路，设计车速40km/h；南沱互通连接线改造段全长1.936km，路基宽度20m，为双向四车道一级公路，设计时速60km/h。配套建设桥梁2座、涵洞9道、立交2处、环岛平交1处、T型交叉2处及管网工程等。
	废水：施工期施工废水经沉淀池处理后回用，不外排；施工人员生活污水依托周边居民的化粪池处理后农用。
废气：施工期现场设置硬质围挡、围挡顶部设置雾化喷头；施工现场湿法作业；运输车辆篷布遮盖。运营期通过定期洒水降尘并加强管理。

噪声：施工期选用低噪声施工机械；合理安排施工时间；加强对噪声敏感点的施工管理。运营期道路运营单位和管理部门加强对道路车辆的监控，设置限速、禁鸣标志；道路设计和施工时选择采用低噪声路面技术和材料；强化道路两侧绿化带的建设和维护；运营期对超标敏感点采取隔声措施，并预留跟踪监测费用。

固废：施工期项目产生的建筑垃圾及时运至合规建筑垃圾堆放场处置；生活垃圾集中收集交当地环卫处理。
生态保护：施工期严格控制施工范围，采取围挡、临时覆盖等措施降低水土流失；对施工开挖、填筑等产生的裸露面采取拦挡、排水、沉沙等临时措施；沿线根据情况设置护坡、边坡等挡护设施；施工结束后立即对临时用地进行生态恢复，采取播撒草籽、植树等方式并与周边景观相协调。


