重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年8月7日—2026年8月13日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	鑫旭达西南地区生产基地
	高新区李渡组团
	重庆鑫旭达精密科技有限公司
	重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司
	新建2栋生产厂房（1#、2#），1栋倒班楼（3#），1间门卫室（4#）等主体工程，项目设置模具生产线、注塑件生产线，购置注塑机、数控慢丝机、磨床、铣床、空压机等生产设备，建成后预计年产能精密模具1000套，精密注塑部件500万套件。
	废水：食堂废水、生产废水分别经隔油处理后与生活污水一并通过生化池处理达标后排入园区市政污水管网。

废气：1#生产厂房注塑机废气经“过滤棉+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处理后经1根27m排气筒排放；2#生产厂房注塑工序废气经“过滤棉+活性炭吸附浓缩-脱附+催化燃烧”处理后通过1根19m排气筒排放。调墨废气、印刷及烘干废气经1套“二级活性炭”吸附处理后通过1根27m排气筒排放。

1#生产厂房破碎粉尘经布袋除尘器处理后通过1根27m排气筒排放；2#生产厂房破碎粉尘经布袋除尘器处理后通过1根19m排气筒排放。打磨废气经袋式除尘器处理后排放；食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。
噪声：选用低噪声设备，采取减振、降噪措施。

固废：一般废包装材料、废塑料边角料等一般固废交由有能力单位处理；废活性炭、废冷却液、废切削液、废火花油、废移印网版、废包装桶、废润滑油、空压机废油液、废过滤棉等危险废物分类收集后，定期交由有资质单位处理。

	2
	餐饮调味料加工项目
	高新区李渡组团
	重庆渝承味食品科技有限公司
	重庆洁庆环保科技有限公司
	建设两条调味料生产线，年产5000吨餐饮调味料
	废水：生产废水经预处理后排入标准化厂房生化池处理。生活污水直接依托标准化厂房生化池处理。

废气：蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，燃烧废气经收集后通过1根20m高排气筒排放；炒制废气通过油烟净化器吸附装置处理后，通过20m高排气筒排放。

噪声：采用低噪声设备并采取隔声减振等措施。

固废：规范设置一般工业固废和危险废物暂存点。一般工业固废交由有能力单位处置，危险废物交由有资质单位处理。


