重庆市涪陵区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年8月10日—2026年8月14日。
反馈意见受理方式为电子邮箱：FL72899987@163.com，传真：023-72899967。通信地址：重庆市涪陵区太白大道3号，邮编：408102。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
	序号
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响和环境保护对策与措施

	1
	涪陵页岩气田焦石坝区块焦页53号西中部气层开发调整井组
	白涛街道办联农村
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
	中材地质工程勘查研究院有限公司
	新建焦页53号西平台1座，钻井7口；依托53号西钻井平台新建地面采气设施；完善配套水、电、通讯及道路等设施。
	废气：施工期采取洒水降尘措施；备用柴油发电机使用优质柴油；储层改造放喷废气采用地面燃烧处理。

废水：钻前施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井、洗井及井场内雨水经沉淀处理后用于配制压裂液；压裂返排液经处理后回用于压裂工序；钻井、储层改造工程施工队生活污水经环保厕所收集后外运至当地污水处理厂处理；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘。运营期采出水、井下作业废水、清管废水定期送其他平台压裂工序，无法回用的送涪陵页岩气田采出水处理站处理达标后排放。
噪声：通过合理的施工安排，对受影响居民采取临时功能置换措施。

固废：生活垃圾收集后交由环卫部门处置；清水岩屑铺垫井场等综合利用，无法利用的与水基岩屑交由水泥厂资源化利用；废水基泥浆按一般工业固废进行管理，交由第三方单位资源化利用；油基岩屑、废防渗材料交由有危险废物处置资质的单位处置；废油由井队回收或有资质的单位回收处置；化工料桶交由有能力单位处理；絮凝沉淀污泥按一般固废交由有能力单位进行资源化利用。运营期除砂器废渣、沉淀池污泥等一般工业固废交由有能力单位处置，废润滑油等危险废物交有资质单位处置。

	2
	涪陵页岩气田焦石坝区块焦页36-37井区立体开发完善井网井组
	江东街道天福村、御泉村
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
	中材地质工程勘查研究院有限公司
	扩建焦页36号、焦页37号平台2座，共计钻井6口，焦页37号扩平台钻井3口。
	废气：施工期采取洒水降尘措施；备用柴油发电机使用优质柴油；储层改造放喷废气采用地面燃烧处理。
废水：钻前施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井、洗井及井场内雨水经沉淀处理后用于配制压裂液；压裂返排液经处理后回用于压裂工序；钻井、储层改造工程施工队生活污水经环保厕所收集后外运至当地污水处理厂处理；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘。运营期采出水、井下作业废水、清管废水定期送其他平台压裂工序，无法回用的送涪陵页岩气田采出水处理站处理达标后排放。
噪声：通过合理的施工安排，对受影响居民采取临时功能置换措施。
固废：生活垃圾收集后交由环卫部门处置；清水岩屑铺垫井场等综合利用，无法利用的与水基岩屑交由水泥厂资源化利用；废水基泥浆按一般工业固废进行管理，交由第三方单位资源化利用；油基岩屑、废防渗材料交由有危险废物处置资质的单位处置；废油由井队回收或有资质的单位回收处置；化工料桶交由有能力单位处理；絮凝沉淀污泥按一般固废交由有能力单位进行资源化利用。运营期除砂器废渣、沉淀池污泥等一般工业固废交由有能力单位处置，废润滑油等危险废物交有资质单位处置。

	3
	涪陵页岩气田焦石坝区块焦页59号中部气层开发调整井组
	白涛街道联农村
	中石化重庆涪陵页岩气勘探开发有限公司
	中材地质工程勘查研究院有限公司
	扩建焦页56A号、焦页59号平台2座，共计钻井11口，焦页59号扩平台钻井4口。
	废气：施工期采取洒水降尘措施；备用柴油发电机使用优质柴油；储层改造放喷废气采用地面燃烧处理。
废水：钻前施工废水经沉淀处理后用于防尘洒水；钻井、洗井及井场内雨水经沉淀处理后用于配制压裂液；压裂返排液经处理后回用于压裂工序；钻井、储层改造工程施工队生活污水经环保厕所收集后外运至当地污水处理厂处理；管道试压废水经沉淀后用于场地洒水降尘。运营期采出水、井下作业废水、清管废水定期送其他平台压裂工序，无法回用的送涪陵页岩气田采出水处理站处理达标后排放。
噪声：通过合理的施工安排，对受影响居民采取临时功能置换措施。
固废：生活垃圾收集后交由环卫部门处置；清水岩屑铺垫井场等综合利用，无法利用的与水基岩屑交由水泥厂资源化利用；废水基泥浆按一般工业固废进行管理，交由第三方单位资源化利用；油基岩屑、废防渗材料交由有危险废物处置资质的单位处置；废油由井队回收或有资质的单位回收处置；化工料桶交由有能力单位处理；絮凝沉淀污泥按一般固废交由有能力单位进行资源化利用。运营期除砂器废渣、沉淀池污泥等一般工业固废交由有能力单位处置，废润滑油等危险废物交有资质单位处置。


